基础配置

用户名默认为user, 请尽量避免使用默认用户名以提升安全性 | 用户名: |
用户密码. 系统第一次启动时会默认生成随机密码 | 密码: |
本设备在VPC内的设备名. 访问它的方式为"设备名.v", 比如ping名为example的设备: ping example.v | 设备名: |
| 静态IP: |
当多个用户需要登录同一个VPC时, 可以指定同一个VPC号. 资源有限, 需要申请才可配置 | VPC: |
未注册用户的试用选项. | 访客模式: |
禁止黑名单中的IP访问. 引用"ACL-地址组-vpc.blacklist" | 开启黑名单: |
只允许白名单中的IP访问. 引用"ACL-地址组-vpc.whitelist" | 开启白名单: |
开启ACL后, 报文会匹配ACL规则, 决定是否丢弃报文. 引用的出入向规则分别为ACL配置中的vpc.output和vpc.input | 开启ACL: |
| 启动: |